3 7



　　美国《航空周刊与航天技术》2006年4月10日刊报道 
美国空军正在调查4月3日在特拉华州多佛空军基地坠毁解体的C-5B运输机的事故原因。当时飞机上有13名现役和预备役乘员和4名洛克希德·马丁公司员工。幸运的是，机上17名乘员全部幸存。4月3日，当这架满载货物和燃料、准备飞往欧洲的C-5B运输机起飞后不久，一台发动机出现问题。机组试图掉头返回多佛，大约10分钟后，飞机坠毁在距跑道有半英里的一片开阔的草地上，当时是美国东部时区早上6：40，当时的天气多云、微风，能见度为5英里(8千米)。飞机的机尾、机头与机身相分离，左机翼上的1号发动机脱落，航空油料被泄漏，但没有引发火灾，原因是C-5 
飞机具有一个氮气系统，使油箱中的燃料上方空间充满惰性气体。尽管空军没有透露该C-5 
飞机当时载重，但据一位C-5飞行员称，一架从多佛飞往西班牙Rota的C-5运输机一般携带24万磅(108960千克)航空燃料和15~24万磅(68100~108960千克)货物，飞机的净重约为33万磅(149820千克)。这架飞机机体最近刚由洛·马公司实施了改进改型和航空电子升级，改进了驾驶舱显示器，并引入了新的自动驾驶仪。
　　一般情况下，C-5飞机可以靠3个发动机飞行，甚至在一定高度限制内能靠2台发动机飞行，而且可以迅速排空燃料。空军没有透露这架飞机坠毁时有几台发动机在工作，也没有说是否有其他系统应急措施介入。空军的一安全调查委员会要用45天对该事故进行评价，然后组建一个事故委员会。
　　至今，已有其他5架C-5飞机在一系列事故中损坏，其中包括2架飞机在飞行试验项目中被烧伤；在1975年的越南战争期间，一架来自前南越首都西贡载有儿童的C-5飞机坠毁，造成138人罹难；1990年来自德国拉姆斯泰因航空基地(Ramstein 
AB)载有13名机组人员的C-5飞机发生灾难性坠机事故；1974年，一架C-5在美国俄克拉荷马州克林顿市机场紧急着陆时一个轮舱起火，导致飞机冲出跑道后解体，所有乘员幸免遇难。引人注目的是，多佛空军基地临近一个鸟类保护区。1983年，一架C-5在起飞前往欧洲时碰到一群雌鹅。一个发动机失效，另一个被损坏，尽管机翼前缘因无法控制的发动机失效造成大面积受损，最终飞机仍得以安全降落。美国空军没有透露上周发生的坠机事件是否与鸟撞有关。(张宝珍