3 6
　　法国舰艇建造局2006年2月28日报道 
舰艇建造局已于27日正式将"西北风"号(BPC型)兵力投送和指挥舰中的首舰交付给法国国防采办局，由后者对该舰进行检查后交付法国海军使用。
　　2月7日，"西北风"号从法国布雷斯特航行到土伦海军基地，并在交付国防采办局接收之前对舰上的设备、尤其是作战系统进行了补充性的测试和调整。
　　舰艇建造局是兵力投送和指挥舰的主承包商，负责设计和建造"西北风"号及其姊妹舰"雷电"号。"西北风"号长199米，排水量21000吨，航速19节，具备全球范围内兵力投送的续航力。该舰的典型运载模式包括450人的部队、16架重型直升机、两艘气垫登陆艇和4艘LCM机械登陆艇，或者配备装甲车辆的1/3规模的机械化团。该级舰采用电力推进系统，舰上自动化程度相当高，舰员编制仅为160人。"西北风"号上安装的高性能通信设备使其能够全面承担海军指挥作战的任务。此外，该舰还能够用作医疗船或用于人道主义救援任务。